

**脱壳练习一**



1、确认壳类型为：ASPack(2.12-2.42)





2、拖入LordPE




3、


过掉pushad给ESP下断点，然后F9运行，到如下位置，进入







进入call，观察是不是程序入口，右键选择代码分析，确实是








5、recImport







成功